招标公告

扎哈淖尔铝业分公司400kA系列电解槽全石墨化阴极浇铸节能槽改造及新式焊接高强度微变形摇篮槽壳改造及槽上集气结构改造项目（施工部分）第二批铝母线坯料、铝板、铝卷采购招标公告

招标编号：JTJA-SWSYB-ZLJX-003
1.招标条件

本招标项目扎哈淖尔铝业分公司400kA系列电解槽全石墨化阴极浇铸节能槽改造及新式焊接高强度微变形摇篮槽壳改造及槽上集气结构改造项目（施工部分）招标人为云南建投机械制造安装工程有限公司，招标项目资金来自企业自筹。该项目已具备招标条件，现对第二批铝母线坯料、铝板、铝卷 采购进行公开招标。
2.项目概况与招标内容

2.1 项目概况：

1.项目名称：扎哈淖尔铝业分公司400kA系列电解槽全石墨化阴极浇铸节能槽改造及新式焊接高强度微变形摇篮槽壳改造及槽上集气结构改造项目（施工部分）
 2.工程地点：内蒙古通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔工业园区                                3.工程内容：400kA系列63台槽（其中需要更换15台槽壳）主要施工内容：

（1）上部结构：拆除与肢解63台槽，按图纸制作全新上部结构63台槽、焊接母线软带（含母线夹头）铝板并负责安装，所需的钢材、空气配管、五金件（不包含短路口螺栓M36*800mm和立柱母线夹头螺栓M36*600mm）、铝母线、铝软带（含母线夹头）、母线提升滑道、滑块、铝板及溜槽由乙方提供，原提升机构利旧，出铝端门型立柱处加装挡烟板。所需的绝缘材料由甲方提供。

①所有电解槽新安装的电缆桥架均由乙方提供。

②对槽上部安装的杰福丽智能气缸及下料器电解槽实施技改，对智能气缸及下料器要做好保护性拆除，智能气缸及下料器要二次利用，甲方不再提供智能气缸及下料器。

③利旧的阳极母线提升机（含拉杆机构）在旧槽上部吊离前，由双方共同确认并签字。出厂后，甲方对提升机质量概不负责，验收时如有质量问题，由乙方按甲方“1455”系统内阳极母线提升机最新的采购价格赔偿，赔偿款在施工款中直接扣除。

（2）刨炉：对所需63台技改的电解槽进行刨炉，刨炉采用机械（钩机，型号不大于150）进行，乙方负责槽底废料的装卸与运输。

（3）内衬砌筑：按图纸对63台槽内衬进行砌筑，所需的内衬材料由甲方提供，领用、转运、加工施工物料由乙方负责。

（4）槽壳：对15台槽槽壳进行拆除与肢解，按图纸制作全新槽壳并安装，所需的钢材由乙方提供，所需的绝缘材料由甲方提供，作业所需的工器具及槽壳的装卸与运输由乙方负责。

（5）肢解后的废铁和废铝材的返还：

①对拆解下来的旧水平母线进行肢解，每段不超过1.4m，单台槽旧铝材肢解后进行返还。完成后检斤通过甲方重量确认后入库运至甲方指定地点并卸车。

②对拆解下来的旧槽上部钢材进行肢解，肢解的钢结构长度小于2 m，宽度小于1m，单台槽钢结构肢解后进行返还拆解完成后检斤通过甲方确认后，运至甲方指定地点并卸车。

③对旧的槽壳进行肢解，每个槽壳肢解5段（4刀）。

④铝材、钢材分别返还，每肢解一台返还一台，禁止两台（及以上）混装返还。

⑤旧槽上部、槽壳、铝母材肢解，新槽上部制作、母线加工安装、槽壳制作场地、运输、设备等由乙方在厂外自行解决。
2.2 招标内容：

39台400kA系列电解槽施工所需铝母线坯料、铝板、铝卷 。

3.投标人资格要求

3.1.1资质要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有合法、有效的营业执照、税务登记证书、组织机构代码证书（若投标人营业执照是“三证合一”，不需分别单独提供）；具有招标物资生产或供应经验的生产厂或代理商。

3.1.2财务要求：注册资金不低于 500 万元人民币，具有一定的盈利能力和健全的财务会计制度，提供近3年(2023年-2025年)经会计师事务所审计且加盖投标人公章的审计报告或财务报表（包括损益表、现金流量表和资产负债表）。
3.1.3质量要求：铝母线坯料应采用GB/T1196 AL99.7,其中铁含量必须大于硅含量，进行铸造。铝材（铝锭）应采用GB/T1196 AL99.7, 铝板应符合GB/T3190标准1060号成份。质量符合技术标准和要求外，还应符合现行有效的国家、行业和地方的规范和标准。
3.1.4业绩要求：提供近3年1个以上生产厂家及代理商同类项目铝材供货业绩以及相应的供货合同（附供货合同扫描件及合同履约情况）。
3.1.5履约信用要求：遵守国家有关法律、法规，近3年内未有违法犯罪行为。具有良好的商业信誉，未被列为严重违法失信企业和失信被执行人。
3.1.6其他要求：本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足/要求等。

4.招标文件的获取

4.1时间

 2026 年 7 月 31 日 16 时 00 分 至  2026 年 8 月 3 日 16 时 00 分。
4.2地点

云南建投“云上营家”电子商务平台（www.inja.com/）。
4.3方式

已报名且通过审核并已支付招标文件标书费用的投标人，将标书费付款凭证发送至招标文件指定联系人邮箱、QQ或微信，联系人收到凭证后以邮件、QQ或微信方式将招标文件电子版发送给投标人。

联系人：陆思敏  电话：18869707171

4.4售价

招标文件售价为人民币（大写）：/。投标购买文件费采用银行汇款或现金方式，售后不退。采用银行汇款方式时在汇款单备注中注明投标项目名称。
招标文件费用支付账户信息如下：

开户行：中国银行昆明市盘龙支行营业部

户  名：云南建投机械制造安装工程有限公司

账  号：137273796631

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的时间为：2026 年 8 月 3 日 16 时 00 分至2026 年 8 月10 日 10 时 00 分，递交投标文件截止时间为： 2026 年 8 月 10 日 10 时 00 分；
5.2递交投标文件方式和地点：投标文件纸质版于2026年8月10 日 上午10 时00分前递交，逾期递交的不予受理。扫描件于2026年8月10日上午10 时00分前上传至云南建投“云上营家”电子商务平台（www.inja.com），逾期不予受理。

5.3逾期送达（提交）的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6.投标保证金的收取

6.1投标人须在开标前支付投标保证金人民币（大写）： / ，投标保证金的形式为银行转账、银行保函、保证保险，须由投标人基本户汇入招标人指定账户，不接受个人汇款，汇款凭证须备注：项目名称（物资名称）投标保证金，可简写。投标保证金将在与中标人签订采购合同后十个工作日内无息退还，招标人将按汇款账户原路退回投标保证金，投标保证金其他相关规定详见招标文件。

投标保证金支付账户信息如下：

开户行：中国银行昆明市盘龙支行营业部
户  名：云南建投机械制造安装工程有限公司
账  号：137273796631
6.2投标人汇款后须在开标前将投标人基本户账户信息（包括：开户行、户名、账号、行号）及投标保证金汇款单据扫描件电子邮件形式传送给招标人，电子邮箱：2418313105@qq.com 。

7.开标

7.1时间： 2026年 8 月 10 日 10 时 00 分。

7.2地点：云上营家。
7.3方式：云上营家上开标。
8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）和云南建投“云上营家”电子商务平台（www.inja.com）上发布。

9.联系方式
招标人：云南建投机械制造安装工程有限公司
地址：云南省昆明市五华区羊仙坡北路55号 

联系人：   陆思敏    
电话： 18869707171   
传真：                /                  
电子邮箱：                  /            

网址：                /                  

10.信访举报机构

云南建投机械制造安装工程有限公司纪检监察部 
电话： 0871-68265823 
电子邮箱： 543459790qq@.Com 
2026 年7月31日

